# Hilfe: | # Drucken
| Bevor Sie anfangen ... Um Ihre neuen Kreationen drucken zu können, wechseln Sie bitte in die Medien-Funktion. Beim ersten Umschalten in die Medien-Funktion werden Sie nach einigen Einstellungen gefragt. Prüfen Sie, welche Medien-Typen etc. sie nutzen wollen. Beachten Sie, dass aktuelle Medien-Daten gfls. automatisch vom Internet geladen werden können. Sie können die Liste der verwendeten Medien jederzeit mit der Option Medien-Liste... im Klappmenü Medien ändern. Kalibrierung Für die meisten Drucker ist es erforderlich, einmalig eine Kalibrierung vorzunehmen, um mittig auf die Etikettenstanzung zu drucken: Klicken Sie auf den Medien Funktions-Knopf Wählen Sie Ihren Drucker aus der Liste unterhalb der Kalibrierung: Klicken Sie auf Passmarke und dann auf Drucken Folgen Sie den Anweisungen der gedruckten Kalibrierungs-Seite Mit einem Lineal messen Sie dann von der linken Kante bis zum Fadenkreuz und ändern den Wert wenn nötig Ebenso messen Sie bitte mit einem Lineal von der Oberkante bis zum Fadenkreuz und korrigieren den Wert wenn nötig. disclabel verwaltet alle Werte einer Kalibrierung für jeden Drucker einzeln und stellt diese im Bedarfsfall bereit. Drucken Wählen Sie das Medium bzw. Etiketten oder Papier aus dem Klappmenü aus. Ziehen Sie ein Design, oder ein Design-Element Ihrer Vorlage aus der linksseitigen Liste auf das zu druckende Teil (CD Etikett etc.) Ziehen Sie das Design zu weiteren Teilen, um eine mehrfache Druckausgabe zu erhalten. Klicken Sie dann Medium drucken. Stellen Sie ggfls. die gewünschten Drucker-Optionen ein (z.B. Auflösung) und klicken sie auf Drucken Hinweis: Solange Sie kein registrierter Anwender sind, wird DEMO: disclabel.com über ihre Medien gedruckt. Auf diese Weise können Sie alle Funktionen testen. Wir hoffen, dass Ihnen disclabel gefällt und Sie es kaufen.
Per Drag und interaktiven Schaltern Design-Vorlagen und Medien kombinieren: |
Ziehen Sie ein Design auf ein Medien-Fach. Nur wenn Ihre Design-Vorlage ein Layout für das gewählte Medium enthält, erscheint es dort. Ziehen Sie von einem Medien-Fach zum nächsten. Wenn die verwendete Design-Vorlage ein Layout für das weitere Medien-Fach besitzt, wird es dort angezeigt. Klicken Sie auf den Entfernen-Knopf der oben links am Medienfach erscheint, wenn Sie den Mauszeiger dorthin bewegen, um das Design zu entfernen. Klicken Sie den Pfeil oder ziehen das Design-Element zu einem passenden Medien-Fach, um es darin zu platzieren. Klicken Sie den Pfeil oder ziehen das Design-Element zu einem passenden Medien-Fach, um es darin zu platzieren. Überlappung (Druck-Überstand) disclabel druckt typischer Weise 2mm über jede Kante eines Etiketts hinaus. Das ist erforderlich, um kleinere Fehler bei der Passgenauigkeit der Etiketten auf dem Bogen und des Papiereinzuges des Druckers zu kompensieren. Das Maß des Überstandes kann eingestellt werden: Wählen Sie disclabel–Einstellungen vom Menü. Wählen Sie Medien. Ändern Sie den Wert der Überlappung. CDs direkt bedrucken Bei einigen Druckermodellen kann man direkt auf speziell beschichtete CD's drucken. disclabel unterstützt zahlreiche gängige Druckermodelle, die über diese Funktionalität verfügen. Falls Ihr Drucker direkt auf CD drucken kann, müssen Sie als erstes Ihr Druckermodell im Pop-up-Menü Medien auswählen. Wenn Ihr Druckermodell dort nicht aufgeführt ist, versuchen Sie es mit einem entsprechenden bzw. ähnlichen Modell (denn zum Beispiel die meisten Drucker aus der Epson-R-Serie sind in der Medienauswahl identisch, und der Canon iP6600D arbeitet mit den gleichen Einstellungen wie der iP4000). Wenn Sie Ihr Druckermodell für das direkte Bedrucken von CD's ausgewählt haben, erscheinen zwei zusätzliche Felder unterhalb der Medienkontrolle: Bedruckbarer Durchmesser und Loch-Durchmesser. Diese Kontrollen dienen dazu, den Druck exakt auf Ihre verwendete CD abzustimmen. Das ist notwendig, da einige Hersteller die CD's näher zum Rand oder zur Mitte beschichten als andere. Ohne diese Einstellung wird disclabel möglicherweise nicht bis zum Rand drucken und ein Kreis um Ihr Design bleibt ungedruckt. Oder disclabel könnte auf den Kunststoff-Bereich drucken, welcher dadurch verschmutzt und gereinigt werden muss. Anpassen der zu bedruckenden CD Messen Sie den Durchmesser aus; d.h. den größten Abstand von Kante zu Kante der beschichteten Fläche, und geben Sie diesen Wert in das "Bedruckbarer Durchmesser"-Feld ein. Der Loch-Durchmesser ist der Durchmesser der unbedruckbaren inneren Fläche der CD. Messen Sie diese Fläche an der breitesten Stelle aus und geben diesen Wert in das "Loch-Durchmesser"-Feld ein. Nun benötigt Ihr Drucker noch weitere Einstellungen, wie zum Beispiel: Epson Im Drucken-Dialog, unterhalb des "Kopien und Seiten"-Pop-up-Menüs wählen Sie Drucker-Einstellungen, und stellen dort den Medien-Typ auf CD/DVD ein. Einige Modelle (R800, R300) benötigen das Anlegen einer manuellen Druckerzufuhr-Variante, und Sie müssen diese Drucker-Auswahl verwenden, da sonst der Drucker melden wird, dass das falsche Fach zum Drucken geladen wurde. Einige neuere Druckertreiber (z.B. R1800) benötigen außerdem einen Seitenlayout-Wechsel, welcher vorgibt von Standard bis hin zu Medien Typ in den Druckereinstellungen. Auch diese müssen auf CD/DVD, umgestellt werden, da sonst die Fehlermeldung Papier-Quelle nicht korrekt angegebenkommt. Im Panel Papierzufuhr wählen Sie anstatt Drucken auf CD jetzt Manuelle Zufuhr. Hinweis: Wenn die CD-/DVD-Medienauswahl in den Druck-Einstellungen durchgestrichen sind, bedeutet dies, dass der Drucker-Treiber Ihre benutzte Hardware nicht unterstützt. Zum Beispiel, wenn Sie einen Intel-Computer haben, aber nur ein Drucker-Treiber für Power-PC installiert ist. Sie können im Finder/Programme bei DiscLabel in der Information auf Rosetta-Umgebung umstellen, um den Entwurf in diesem Fall drucken zu können, aber im Grundsatz ist es besser, wenn Sie einen neuen Universal binary Drucker-Treiber installieren. Canon Im Druckerdialog unter dem Kopien und Seiten pop-up Menü wählen Sie Qualität & Medium, und stellen dort vor dem Drucken den Medien-Typ auf Bedruckbare CD (empfohlen) ein. Beschnitt DiscLabel druckt in alle Richtungen einen 2 mm Beschnitt außerhalb der Etiketten-Stanzung, um Ungenauigkeiten der verschiedenen Label-Typen auszugleichen. Sie können den Beschnitt in den Voreinstellungen von DiscLabel ändern: Wählen Sie DiscLabel–Einstellungen im Menü aus. Klicken Sie den Papier Knopf an. Ändern Sie den Beschnitt auf Ihren gewünschten Wert ab. Druck aufrastern DiscLabel schickt normalerweise Grafikibefehle im hohen Standard an den Drucker-Treiber, und der Drucker-Treiber befolgt ausschließlich das erforderliche Rendering für den Druck Ihres Etiketts. Abhängig vom Drucker-Treiber kann dies bedeuten, dass Verläufe, Schatten und einige Transparenz-Einstellungen nicht so ausgedruckt werden, wie sie auf dem Bildschirm angezeigt werden. Wenn Sie in DiscLabels Einstellungen, Reiter Papier die Option Druck rastern aktivieren, wird der Entwurf von DiscLabel selbst entsprechend gerendert. Wenn Sie drucken, werden die kompletten Bilder, ähnlich wie gedruckte Fotografien, zum Drucker geschickt. Dann kommt das Ergebnis sehr nah an die Bildschirmdarstellung heran. Problem-Lösungen beim Drucken Innerhalb der Ansicht "Medien" wird anfänglich nur der bereits gewählte Medien Typ angezeigt. Stellen Sie sicher, dass Sie den passenden Medien-Typ eingestellt haben - für ein CD-Layout sinngemäss z.B. ein CD-Etikett. Dann ziehen Sie mit der Maus das gewünschte Design aus der linken Spalte auf die jeweiligen Umrisse der Etiketten.
Zum Beispiel um ein Jewel Case Tray Insert zu drucken, muss ein CD Jewel Case Tray Insert Design Element in Ihrer Design-Vorlage wie folgt definiert worden sein: | CD Jewel Case Tray Insert
Wählen Sie dann in der Funktion Medien, ein entsprechendes Medium wie z.B. Fellowes/NEATO A4 Jewel Case Tray Liners, um den Einleger zu drucken.
Verfahren Sie ebenso, wenn Sie z.B. einen Einleger für ein Slimline Jewel Case drucken wollen. In diesem Falle benötigen Sie das entsprechende Design Element! Das normale CD Jewel Case Cover kann NICHT verwendet werden, da es andere Maße aufweist. Wählen Sie daher den CD Slimline Jewel Case Insert statt dessen: | CD Slimline Jewel Case Insert
Ziehen Sie nun Ihre Design-Vorlage aus der Liste am linken Fensterrand auf die "offenen" Medien-Fächer. Augenblicklich erscheint dort das jeweilige Layout Ihrer Design-Vorlage. Sollte ein Layout nicht im gewünschten Medien-Fach erscheinen, existiert kein entsprechendes Layout zu diesem Medium. Wechseln Sie in diesem Falle in die Funktion Bearbeiten von disclabel und gestalten ein entsprechendes Layout für das gewünschte Medium. Drucken auf Normalpapier DiscLabel kann Ihre Einleger und Broschüren auch auf Normalpapier statt Etiketten drucken. Um auf Normalpapier zu drucken, wählen Sie Normalpapier (A4) oder Normalpapier (US) aus der Liste der Medien. |
| © 2003-2007 SmileOnMyMac, LLC. All rights reserved. |