# aiuto: | # stampare
| Per iniziare Per stampare la tua creazione devi trovarti nella funzione Media. La prima volta che entri nella funzione Media ti verrà richiesto di personalizzare la lista di etichette che intendi usare. Seleziona le etichette o i media che prevedi di utilizzare e clicca OK. Nota che tutti i nuovi media supportati, oltre quelli rilasciati con il programma, possono venir aggiornati qui, le specifiche dei media vengono automaticamente scaricati. Per modificare la lista dei media in un secondo tempo scegli Modifica la lista dei media... dal menu a scomparsa. Calibrazione Molte stampanti hanno bisogno di una calibrazione per stampare le tue etichette centrate: Premi il bottone funzione Media Seleziona la tua stampante dal menu sotto Calibrazione: Premi il bottone Stampa Pagina poi premi Stampa sul foglio che appare Segua le istruzioni sul fogio stampato Usando un righello, misuri dal bordo Sinistro fino alla Traccia e cambi il valore se necessario Usando un righello, misuri dal bordo Alto fino alla Traccia e cambi il valore se necessario disclabel mantiene le impostazioni di calibrazione per ogni stampante. Stampa Scegli il tipo di etichetta che userai dal menu a scomparsa Media Trascina il tuo disegno dalla lista disegni a sinistra sugli spazi che desideri stampare Trascina da uno spazio all'altro per avere stampe multiple Premi Stampa Etichette Nel pannello che segue setta le opzioni di stampa (come la qualità di uscita e il tipo di media per la stampa diretta su CD o DVD) e premi Stampa Nota: Se non sei un utente registrato, DEMO: disclabel.com verrà stampato sulle tue etichette. Questo per fare in modo che tu possa creare etichette anche con la versione dimostrativa. Noi ti incoraggiamo fortemente a comprare disclabel.
Ecco come fare il drag & drop dei tuoi disegni, ed altre interazioni, con i media di disclabel: Trascina il disegno sullo spazio del media se il disegno ha un elemento compatibile verrà inserito qui. Trascina da uno spazio ad un'altro spazio se il disegno dello spazio di partenza ha un elemento compatibile verrà inserito qui. Clicca sul tasto rimuovi che appare in alto a sinistra del riquadro del media quando ci passi sopra con il mouse rimuove il disegno dal riquadro. Clicca la freccia o sposta il disegno sui riquadri compatibili Trascina da uno spazio del media al di fuori del media rimuove il disegno dallo spazio del media |
Quando sposti un disegno dal contenitore dei disegni sul media, puoi premere il tasto option per impostare tutti gli spazi con lo stesso disegno. Questo ti permette di risparmiare un sacco di tempo quando hai da stampare ad esempio 30 etichette uguali. Se hai definito solamente un CD nel tuo disegno, ma senza il centro, scoprirai che puoi spostare il disegno su uno spazio di tipo centro CD. In questo caso solamente la parte centrale del CD verrà impostata nella pagina. Stampa diretta su Disco Su acuni modelli di stampante puoi stampare direttamente sui CD con una superficie stampabile. disclabel supporta molte stampanti con questa funzionalità. Se la tua stampante può farlo, prima di stampare devi seleizonarla dal menu a scomparsa Media. Se il tuo modello di stampante non è nella lista puoi provarne una simile (per esempio molte stampanti della serie Epson R funzionano con la scelta dello stesso modello nei Media e la Canon iP6600D funziona nello stesso modo della iP4000). Quando viene selezionata la stampa diretta su disco, appariranno due nuovi cambp nella parte bassa dei controlli dei Media: Diametro Stampabile e Diametro Foro. Puoi utilizzare questi controlli per far combaciare perfettamente la stampa al CD che stai utilizzando. Hai bisogno di fare questo perche i CD stampabili non sono tutti uguali, alcuni hanno bordi più spessi di altri. Senza questi aggiustamenti disclabel potrebbe non stampare su tutta la superficie disponibile lasciando una corona circolare intorno alla tua creazione o potrebbe stampare sulla porzione di plastica del CD che verrebbe facilmente cancellata. Per coprire totalmente il CD che stai stampando segui questi passi: Misura il diametro, la maggior distanza tra i bordi, dell'area stampabile del tuo disco ed inserisci questa misura nel campo Diametro Stampabile. Il Diametro Foro è il diametro della porzione interna non stampabile del disco. Misura il diametro dell'area non stampabile interna ed inseriscilo nel campo Diametro Foro. Per stampare direttamente sul disco la tua stampante potrebbe aver bisogno di altre impostazioni. Alcune o tutte queste possono servire: Epson Nel dialogo di stampa, sotto il menu Copie e Pagine scegli Impostazioni di stampa ed imposta il Tipo di Media su CD/DVD prima di stampare. Alcuni modelli (R800, R300) richiedono la creazione di un "Manual Feed Printer Driver Variant" e devi stampare utilizzando questa selezione di stampa altrimenti la stampante comunicherà che è stato caricato il cassetto sbagliato. Alcuni driver di stampa nuovi (es. R1800) richiedono il cambiamento di un'opzione di pagina in Standard (proprio sopra Tipo di Media in Impostazioni di stampa). Ricordati di impostare il tipo di media in CD/DVD. Canon Nel dialogo di stampa, sotto il menu Copie e Pagine seleziona Qualità & Media ed imposta il Tipo di Media su CD Stampabile (raccomandato) prima della stampa. Abbondanza disclabel stampa 2mm di abbondanza fuori dal contorno dell'etichetta in tutte le direzioni per prevenire inconsistenze nell'accuratezza delle impostazioni e la varietà dei tipi di etichette. Puoi cambiare l'abbondanza dalle preferenze di disclabel: Scegli Preferenze disclabel dal menu Clicca sul bottone Stampa Imposta l'abbondanza al valore desiderato Risoluzione problemi di stampa Nella funziona Media il dispay cambia in base alla scelta del media selezionato. Per stampare differenti elementi del tuo disegno devi selezionare un tipo di media che è compatibile con esso e dopo devi spostare il tuo disegno (che contiene l'elemento del disegno corrispondente) su quella parte di media.
Per esempio, per stampare un Inserto Jewel Case devi avere seleizonato l'elemento Inserto CD Jewel Case nel tuo disegno come segue: | Inserto CD Jewel Case Tray
Nella funzione Media seleziona un tipo di carta che contenga una custodia Jewel, ad esempio Fellowes/NEATO A4 Jewel Case Tray Liners, per stampare il tuo inserto. Per stampare la copertina devi seleizonare l'appropriata coeprtina. Se stai usando le etichette Fellowes/NEATO labels, dovrai usare l'elemento Libricino CD Jewel Case per stamparlo su eichette Fellowes/NEATO A4 Jewel Case Booklet.
Se vuoi creare l'etichetta per ua custodia sottile (slimline) devi utilizzare un diverso elemento di disegno: la Copertina CD Jewel Case nono funzionerà in quanto ha una diversa misura. Devi selezionare l'Inserto CD Slimline Jewel Case: | Inserto CD Slimline Jewel Case
Sposta il tuo disegno dalla lista a sinistra su uno spazio vuoto del media e lo vedrai apparire pronto per la stampa. Nota che sarai abilitato a spostare un disegno solo sul corrispondente spazio del media. Se non funziona, torna in Modifica, scegli Mostra tutti i tipi di etichetta, scegli l'elemento associato e modificalo per crare quello che ti interssa. Dopodichè sarai abilitato a spostare l'elemento di disegno sullo spazio vuoto corrispondente sul media. Stampare su carta semplice [solo per le versioni non OEM di disclabel] Puoi usare disclabel per stampare i tuoi disegni su carta normale con i segni per ritagliare il tuo disegno di misura. Per usare la carta semplice devi scegliere il media tra le categorie Plain Paper (A4) o Plain Paper (US). Nessuno dei settaggi per le etichette prefabbricate stamperà i segni per il ritaglio. |